11.1  Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3) 

11.4.1 	Ponudnikov vodja nadzora mora biti iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje in za ponudnika opravljati poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti. Ponudnikov vodja nadzora mora imeti v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, kot vodja nadzora izkušnje pri izgradnji (1*) vsaj:
· ene (1) čistilne naprave kapacitete vsaj 3.000 PE;
· ene (1) ceste,
· enega (1) kanalizacijskega omrežja dimenzij DN 250 mm;
· enega (1) javno kanalizacijskega črpališča za komunalno odpadno vodo; in
· enega (1) jeklenega grednega mostu minimalnega razpona 24 m. Priznale se bodo tudi reference primerljivih jeklenih konstrukcij, kot je gradbeni objekt v jekleni konstrukciji minimalne skupne teže jeklene konstrukcije 30.000 kg
Vsaj ena storitev nadzora mora biti izvedena po pravilih FIDIC (po Rdeči ali Rumeni knjigi).

(1*) Kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer: gradnje novega objekta (v kar se ne šteje dozidava ali nadzidava ali rekonstrukcije objekta, izjema je le porušitev celega objekta in izgradnja novega) ali nadomestne gradnje).

Vse reference skupaj morajo doseči skupno investicijsko vrednost 2.000.000 EUR brez DDV.

Vodja nadzora lahko izpolnjuje pogoje z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.

Ponudnik lahko za izpolnjevanje referenčnih pogojev, ki se nanašajo na izkušnje pri izgradnji čistilne naprave in jeklenega grednega mostu, priglasi tudi tri kadre ločeno:
a) 1 vodjo nadzora za čistilno napravo z dovozno cesto,
b) 1 vodjo nadzora za komunalne priključke,
c) 1 vodjo nadzora jeklenega grednega mostu ali gradbenega objekta v jekleni konstrukciji,
pod pogojem, da bodo dela tudi dejansko sami neposredno izvedli.

Iz opisa referenčnega dela vodje nadzora mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, kot so dela, ki jih prevzema po ponudbi.

[bookmark: _Hlk24461317]
11.4.2 	Ponudnikov pooblaščeni ali nadzorni inženir za področje gradbeno obrtniških del ima v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, kot pooblaščeni ali nadzorni inženir za področje gradbeno obrtniških del zaključeno storitev nadzora in svetovanja pri izgradnji (1*): 
· ene (1) čistilne naprave kapacitete vsaj 3.000 PE;
· ene (1) ceste,
· enega (1) kanalizacijskega omrežja dimenzij DN 250 mm, 
· enega (1) javno kanalizacijskega črpališča za komunalno odpadno vodo; in
· enega (1) jeklenega grednega mostu minimalnega razpona 24 m. Priznale se bodo tudi reference primerljivih jeklenih konstrukcij, kot je gradbeni objekt v jekleni konstrukciji minimalne skupne teže jeklene konstrukcije 30.000 kg.
(1*) Kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer: gradnje novega objekta (v kar se ne šteje dozidava ali nadzidava ali rekonstrukcije objekta, izjema je le porušitev celega objekta in izgradnja novega) ali nadomestne gradnje).

Vse reference skupaj morajo doseči skupno investicijsko vrednost 2.000.000 EUR brez DDV.
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Vsaj ena storitev nadzora mora biti izvedena po pravilih FIDIC (po Rdeči ali Rumeni knjigi).

11.4.3 	Ponudnikov pooblaščeni ali nadzorni inženir za področje strojne opreme in strojnih instalacij ima v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, kot pooblaščeni inženir za področje strojne opreme in strojnih instalacij vsaj: 
· eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora in svetovanja pri gradnji čistilne naprave kapacitete vsaj 3.000 PE s spremljajočo infrastrukturo, katere investicijska vrednost je 2.000.000 EUR (brez DDV).

Vsaj ena storitev nadzora mora biti izvedena po pravilih FIDIC (po Rdeči ali Rumeni knjigi).

[bookmark: _Hlk480364331]11.4.4 	Ponudnikov pooblaščeni ali nadzorni inženir za področje elektro instalacij ima v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, kot pooblaščeni ali nadzorni inženir za področje elektro instalacij vsaj:  
· eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora in svetovanja pri gradnji čistilne naprave kapacitete vsaj 3.000 PE s spremljajočo infrastrukturo, katere investicijska vrednost je 2.000.000 EUR (brez DDV).

Vsaj ena storitev nadzora mora biti izvedena po pravilih FIDIC (po Rdeči ali Rumeni knjigi).

11.4.5 	Ponudnikov pooblaščeni ali nadzorni inženir za področje tehnologije ima v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, kot pooblaščeni ali nadzorni inženir za področje tehnologije vsaj: 
· eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC pri gradnji čistilne naprave kapacitete vsaj 3.000 PE s spremljajočo infrastrukturo, katere investicijska vrednost je 2.000.000 EUR (brez DDV).
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11.4.6 	Ponudnikov pooblaščeni ali nadzorni inženir za področje geomehanskih del ima v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, kot pooblaščeni ali nadzorni inženir za področje geomehanskih del vsaj: 
· eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora in svetovanja pri gradnji čistilne naprave kapacitete vsaj 3.000 PE s spremljajočo infrastrukturo: dovozne ceste v skupni investicijski vrednosti 2.000.000 EUR (brez DDV);
· eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora pri gradnji mostne konstrukcije.

Vsaj ena storitev nadzora mora biti izvedena po pravilih FIDIC (po Rdeči ali Rumeni knjigi).


